Вариант 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Команда | NZCV | Действие | Результат |
| mov r0, #0x20000000 | 0000 | r0 := 0x20000000 | r0 = 0x20000000 |
| mov r1, #1 | 0000 | r1 := [1](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230xffff) | r1 = [1](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230xffff) |
| mov r2, #-1 | 0000 | r2 := -1 | r2 = -1 |
| mov r3, #127 | 0000 | r3 := [127](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x05) | r3 = [127](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x05) |
| mov r4, #-128 | 0000 | r4 := -128 | r4 = -128 |
| strb r0, [r0] | 0000 | M(r0) = r0 | M(0x20000000) = 0 |
| strb r1, [r0,#1] | 0000 | M(r0 + 1) = r1 | M(0x20000001) = 0x01 |
| strb r2, [r0,#2] | 0000 | M(r0 + 2) = r2 | M(0x20000002) = 0xff (-1) |
| strb r3, [r0,#3] | 0000 | M(r0 + 3) = r3 | M(0x20000003) = 0x7f (127) |
| strb r4, [r0,#4] | 0000 | M(r0 + 4) = r4 | M(0x20000004) = 0x80 (-127) |
| ldrsb r5, [r0,#2] | 0000 | r5 = M(r0 + 2) | r5 = 0xff ff ff ff (чтение со знаком) |
| ldrb r6, [r0,#2] | 0000 | r6 := M(r0 + 2) | r6 = 0xff (чтение без знака) |
| bx lr | 0000 |  |  |
| pp2 |  |  |  |
| ldr r8, = -2 | 0000 | r8 := -2 | r8 = 0xff ff ff fe |
| ldr r9, = 3 | 0000 | r9:= 3 | r9 = 3 |
| ldr r10, =-4 | 0000 | r10 := -4 | r10 = 0xff ff ff fc |
| ldr r11, =5 | 0000 | r11 := 5 | r10 = 5 |
| smull r0, r1, r8, r9 | 0000 | r0:r1 = r8 \* r9 | r0 = 0xff ff ff ec  r1 = 0x ff ff ff ff  или (-20) |
| smull r2, r3, r10, r11 |  | r2:r3 = r10 \* r11 | r0 = 0xff ff ff fa  r1 = 0x ff ff ff ff  или (-6) |
| adds r4, r0, r2 | 1010 | r4 := r0 + r2 | r0 = [0xff](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x20000000) ff ff e6  или(-26) |
| adcs r5, r1, r3 | 1010 | r5 := r1 + r3 | r5 = 0xff ff ff ff |
| rrx r5, r5 | 1010 | r5 := r5/ 2 с учетом переноса | r5 = 0xff ff ff ff |
| rrx r4, r4 | 1010 | r4 := r4/ 2 с учетом переноса | r4 = 0xff ff ff f3 или (-13) |
| bx lr |  |  |  |
| pp3 |  |  |  |
| mov r0, #0x20000000 | 0000 | r0 := 0x20000000 | r0 = 0x20000000 |
| mov r1, #50 | 0000 | r1 := 50 | r1 = 0x32 |
| mov r2, #-100 | 0000 | r2 := -100 | r2 = 0xff ff ff 9c |
| mov r3, #-250 | 0000 | r3 := -250 | r3 = 0xff ff ff 06 |
| mov r4, #100 | 0000 | r4 := 100 | r4 = 0x64 |
| add r5, r1, r2 | 0000 | r5 := r1 + r2 | r5=[0xff](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x0a) ff ff ce или (-50) |
| add r5, r3 | 0000 | r5 := r5 + r3 | r5=[0xff](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x0a) ff fe d4 или (-300) |
| add r5, r4 | 0000 | r5 := r5 + r4 | r5=[0xff](https://vk.com/im?sel=169908979&st=%230x0a) ff ff 38 или (-200) |
| asr r6, r5, #2 | 0000 | r6 := r5/4 | r6 = 0xff ff ff ce или (-50) |
| strb r6, [r0] | 0000 | M(r0) = r6 | M(0x20000000) = 0xce |
| ldrsb r7, [r0] | 0000 | r7:= M(r0) | r7 = 0xff ff ff ce |
| ldrb r8, [r0] | 0000 | r7:= M(r0) | r7 = 0xce |
| bx lr |  |  |  |
|  |  |  |  |

2)A=-45 B=780 C=45 D=21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Команда | NZCV | Действие | Результат |
| mov r0, #-45 |  | r0 := -45 | r0 = 0xFF FF FF D3 |
| mov r1, #780 |  | r1 := 780 | r1 = 0x03 0C |
| mov r2, #45 |  | r2 := 45 | r2 = 0x2D |
| mov r3, #21 |  | r3 := 21 | r3 = 0x15 |
| lsl r5, r0, #4 |  |  | r5 = 0xFF FF FD 30 |
| lsl r6, r2, #4 |  |  | r6 = 0x30 C0 |
| lsl r7, r3, #4 |  |  | r7 = 0x02 D0 |
| lsl r8, r3, #4 |  |  | r8 = 0x01 50 |
| asr r5, r0, #4 |  |  | r5 = 0xFF FF FF FD |
| asr r6, r1, #4 |  |  | r6 = 0x30 |
| asr r7, r2, #4 |  |  | r7 = 0x02 |
| asr r8, r3, #4 |  |  | r8 = 0x01 |
| lsr r5, r0, #4 |  |  | r5 = 0x0F FF FF FD |
| lsr r6, r1, #4 |  |  | r6 = 0x30 |
| lsr r7, r2, #4 |  |  | r7 = 0x02 |
| lsr r8, r3, #4 |  |  | r8 = 0x01 |
| ror r5, r0, #4 |  |  | r5 = 0x3F FF FF FD |
| ror r6, r1, #4 |  |  | r6 = 0xC0 00 00 30 |
| ror r7, r2, #4 |  |  | r7 = 0xD0 00 00 02 |
| ror r8, r3, #4 |  |  | r8 = 0x50 00 00 01 |
| rrxs r5, r0 | 0010 |  | r5 = 0x7F FF FF E9 |
| rrxs r6, r2, | 1010 |  | r6 = 0x80 00 00 16 |
| rrxs r7, r3 | 1010 |  | r7 = 0x80 00 00 0A |
| rrxs r8, r4 | 1000 |  | r8 = 0x80 00 00 00 |

3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Команда | NZCV | Действие | Результат |
| mov r0, #-45 |  | r0 := -45 | r0 = 0xFF FF FF D3 |
| mov r1, #780 |  | r1 := 780 | r1 = 0x03 0C |
| mov r2, #45 |  | r2 := 45 | r2 = 0x2D |
| mov r3, #21 |  | r3 := 21 | r3 = 0x15 |
| add r0, r1 |  | r0 := r0 + r1 | r0 = 0x02 DF |
| add r0, r2 |  | r0 := r0 + r2 | r0 = 0x03 0C |
| add r0, r3 |  | r0 := r0 + r3 | r0 = 0x03 21 |
| mov r0, #-45 |  | r0 := -45 | r0 = 0xFF FF FF D3 |
| eor r0, r1 |  | r0 := r0 eor r1 | r0 = 0xFF FF FC DF |
| eor r0, r2 |  | r0 := r0 eor r2 | r0 = 0xFF FF FC F2 |
| eor r0, r3 |  | r0 := r0 eor r3 | r0 = 0xFF FF FC E7 |